El cable que se usa es el mini jack 3.5mm macho a macho de 4 pins. Cuanto más corto mejor será la comunicación.

En el caso de Iphone Ipad se necesita un adaptador CTIA a OMTP de minijack de 3.5 mm de 4 pines de hembra a macho o macho hembra (dependiendo de cuál se pone a la entrada de la powerbase o a la salida del ipad respectivamente).

Te adjunto imágenes ilustrativas.

El Ipad / Iphone tiene que tener el sonido activado y al máximo para que las señales sean claras.

Una vez conectado el cable hay que encender primero la app y posteriormente la power base.



****